**Załącznik nr 2** do Zaproszenia do składania ofert

***Formularz wymaganych warunków technicznych***

| **Lp.** | Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | **Wymagana funkcjonalność**  **lub wartość graniczna parametru** | **Tak / Nie**  **lub**  **oferowane wartości** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | 2 | ***3*** | ***4*** |
| **Kamera do rejestracji zabiegów chirurgicznych CPR – 1 kpl.** | | | |
| **Producent (marka) ……………………………….…………………………………………………………………………………………..…** *(Należy podać)*  **Model ……………………………………………………….….………..…………………………………………………………………………..** *(Należy podać)*  **Numer katalogowy …………………………………………………………………………………………………..…………...……** *(Należy podać jeżeli dotyczy)*  **Kraj pochodzenia...…………………….….…………………………………………………………………………….…..…………………** *(Należy podać)*  **Fabrycznie nowy produkt, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 r. …………………………………….………….** *(Należy podać)* | | | |
|  | Wymagania ogólne | Kamera do rejestracji zabiegów chirurgicznych współpracująca z lampą czołową (Dr Kim, DKH-50) posiadaną przez użytkownika | Tak / Nie  (niepotrzebne skreślić) |
|  | Rodzaj matrycy | CCD lub CMOS  *Parametr oceniany:*  *CCD – 1 pkt*  *CMOS – 5 pkt* | *(Należy podać)* |
|  | Liczba pikseli | ≥ 1MP (1 000 000 pikseli)  *Parametr oceniany:*  *≥ 1MP – 1 pkt*  *≥ 2MP – 2 pkt*  *≥ 3MP – 3 pkt*  *≥ 4MP – 4 pkt*  *≥ 5MP – 5 pkt* | *(Należy podać)* |
|  | Maksymalna rozdzielczość obrazu | HD (HDTV720p) lub  full HD (HDTV 1080i/1080p)  *Parametr oceniany:*  *HD – 1 pkt*  *Full HD – 5 pkt* | *(Należy podać)* |
|  | Funkcje kamery | Co najmniej:   * Prezentacja obrazu w czasie rzeczywistym * Rejestracja obrazu * Auto Focus / Manual Focus * Zoom 2x * Współpraca z systemem operacyjnym Windows | Tak / Nie  (niepotrzebne skreślić) |
|  | Interfejs | Co najmniej USB 2.0 | Tak / Nie  (niepotrzebne skreślić) |
|  | Masa kamery | ≤ 50g | Tak / Nie  (niepotrzebne skreślić) |

*……………………..... ……………………………………………………………………………………………*

*(miejscowość, data) (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy*