## Formularz wymaganych warunków technicznych

## (wniosek 2018/EL/7832) 1M19

*Składając ofertę w postępowaniu dostawa modułu laserowego, znak sprawy: AAM/2018EL/7832, oferujemy dostawę**urządzenia spełniającego poniższe wymagania:*

| **Lp** | Parametrlub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | **Wymagana funkcjonalność, graniczna wartość parametru,** | **Tak / Nie**  **i/ lub**  **Oferowane wartości** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 2 | **3** | **4** |
| ***Moduł laserowy – 1 szt.*** | | | |
| **Producent (marka) ……………………………….……………………………………………….…… (Należy podać)**  **Model ………………………………………………………..……….…………….………..………..… (Należy podać)**  **Numer katalogowy ………………………………………….……..…….…………...…(Należy podać jeżeli dotyczy)**  **Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane w 2018 r.** | | | |
|  | **Cechy ogólne** | | |
|  | Moduł diodowy laserowy ze światłowodem | Wymagany | Tak / Nie  *(niepotrzebne skreślić)* |
|  | Długości fali Laser czerwonego | 655nm | Tak / Nie  *(niepotrzebne skreślić)* |
|  | Moc lasera (cw) | 100mW | *…………………..*  *Należy podać* |
|  | Profil wiązki o okrągłym punkcie | Wymagany | Tak / Nie  *(niepotrzebne skreślić)* |
|  | Regulacja mocy | Wymagana | Tak / Nie  *(niepotrzebne skreślić)* |
|  | Modulacja | Wymagana | Tak / Nie  *(niepotrzebne skreślić)* |
|  | Stabilność | < 3% | *…………………..*  *Należy podać* |
|  | Zasilacz | 80-250 VAC PSU-FDA | Tak / Nie  *(niepotrzebne skreślić))* |
|  | **Inne** | | |
|  | Poświadczenie, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia, przeszedł pomyślnie procedurę oceny zgodności oraz został oznakowany znakiem CE. | Wymaga się, aby zaoferowany produkt posiadał:   * Deklarację zgodności WE, * Instrukcję Obsługi w j. polskim   *( ww. dokumenty należy przedłożyć wraz z urządzeniem w dniu dostawy)*  oraz   * oznaczenie znakiem CE |  |

…………………………………………..

*(miejscowość, data)*

................................................................

*(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej*

*do występowania w imieniu Wykonawcy)*