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Nr referencyjny
AAM/10722/WUM/2026

Warszawa, 30.07.2026
Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę, instalację i instruktaż stacji ściennej:
	Przeznaczenie
	do współpracy z przenośnymi monitorami skażeń powierzchniowych serii CoMo (min. CoMo 170 / CoMo 300)

	Budowa
		a. Obudowa wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwych do odkażania (dekonformacji)
	b. Przystosowanie do trwałego montażu pionowego na ścianie (w zestawie komplet elementów mocujących)
	c. System szybkiego blokowania i zwalniania detektora, umożliwiający natychmiastowe wypięcie urządzenia do pracy mobilnej bez użycia narzędzi

	Cechy podstawowe
	stacjonarne stanowisko do kontroli skażeń dłoni

	Funkcjonalność
	pomiar skażeń dłoni, kompatybilna z detektorem serii CoMo
automatyczna stacji dokująco-ładująca
• Funkcja ładowania: Wbudowany układ automatycznego ładowania akumulatorów detektora po umieszczeniu go w stacji. 
	a. Zasilanie stacji z sieci 230V (poprzez zasilacz sieciowy dostarczany w zestawie). 
	b. Zabezpieczenie przed przeładowaniem baterii. 
• Funkcja pomiaru skażeń dłoni
	a. Konstrukcja umożliwiająca wsunięcie dłoni pod okienko pomiarowe detektora zamontowanego w stacji. 
	b. Automatyczne (np. fotokomórka/czujnik zbliżeniowy) lub programowe uruchamianie procedury pomiaru skażenia dłoni po umieszczeniu jej w strefie pomiarowej. 
	c. Wykorzystanie pełnych zdolności detekcyjnych włożonego urządzenia (jednoczesny pomiar skażeń alfa i beta/gamma).

	Kompatybilność
	pełna integracja mechaniczna i elektroniczna z posiadanymi/zamawianymi detektorami serii CoMo, bez konieczności modyfikacji obudowy radiometru.

	Zasilanie
	sieciowe jednofazowe zgodnie z normą PN-IEC 60038
zasilanie 230 V AC

	W zestawie
	instrukcja obsługi w języku polskim
akumulatory do ładowania

	Oznaczenie CE (Conformité Européenne)
	wymagane



Termin składania informacji cenowych i technicznych: 03.08.2026 godz. 12:00
Adres składania informacji cenowych i technicznych: olga.romanowska@wum.edu.pl, aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Olga Romanowska
 aam@wum.pl

ul. Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa
www.wum.edu.pl
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DZIAE APARATURY I URZADZEN TECHNICZNYCH




